**053645-TSE-01/01no.lu TS EN 13180 standardına göre Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi**

**Yalıtımsız alüminyum**

**Ø 102 – 305 mm**

**Hava sızdırmazlık sınıfı: C**

**Pozitif basınç dayanımı: 3000 Pa**

|  |
| --- |
| **KAPSAM**Bu şartları sağlayan ve TSE belge/markasının kullanılacağı ürünlerin listesi |
| **İZOLESİZ FHK** |
| ALUAFS. 45 | ALUAFS.70 GREEN |
| ALUAFS.70 | ALUAFS.70 GREEN UL |
| ALUAFS.F | ALUAFS.F GREEN |
| ALUAFS.45 UL | ALUAFS.70 FORTE GREEN |
| ALUAFS.70 UL | ALUAFS.F FORTE GREEN |
| ALUAFS.45 FORTE | ALUAFS HYGIENE GREEN |
| ALUAFS.70 FORTE | ALUAFS.F HYGIENE GREEN |
| ALUAFS.F FORTE | ALUAFS.F FORTE HYGIENE GREEN |
| ALUAFS HYGIENE | ALUAFS DRYER DUCT |
| ALUAFS.F HYGIENE |  |
| ALUAFS.F FORTE HYGIENE |  |