**053645-TSE-01/01no.lu TS EN 13180 standardına göre Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi**

**Yalıtımsız PVC**

**Ø 102 – 305 mm**

**Hava sızdırmazlık sınıfı: C**

**Pozitif basınç dayanımı: 3000 Pa**

|  |
| --- |
| **KAPSAM**Bu şartları sağlayan ve TSE belge/markasının kullanılacağı ürünlerin listesi |
| PVCAFS |
| PVCAFS.F |
| PVCAFS-HEAVY |
| PVCAFS.F-HEAVY |
| PVCAFS.M |
| PVCAFS.M1 |