**053645-TSE-01/01no.lu TS EN 13180 standardına göre Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi**

**Cam yünlü yalıtımlı alüminyum**

**Ø 102 – 305 mm**

**Hava sızdırmazlık sınıfı: C**

**Pozitif basınç dayanımı: 3000 Pa**

|  |  |
| --- | --- |
| **KAPSAM**  Bu şartları sağlayan ve TSE belge/markasının kullanılacağı ürünlerin listesi | |
| **ISI İZOLELİ FHK** | **AKUSTİK VE ISI İZOLELİ FHK** |
| ISOAFS-ALU.45 | SONOAFS-ALU.45 |
| ISOAFS-ALU.70 | SONOAFS-ALU.70 |
| ISOAFS-ALU.F | SONOAFS-ALU.F |
| ISOAFS-ALU.70 FORTE | SONOAFS-ALU.70 FORTE |
| ISOAFS-ALU.F FORTE | SONOAFS-ALU.F FORTE |
| ISOAFS-ALU HYGIENE | SONOAFS-ALU HYGIENE |
| ISOAFS-ALU.F HYGIENE | SONOAFS-ALU.F HYGIENE |
| ISOAFS-ALU.70 GREEN | SONOAFS-ALU.70 GREEN |
| ISOAFS-ALU.F GREEN | SONOAFS-ALU.F GREEN |
| ISOAFS-ALU.70 FORTE GREEN | SONOAFS-ALU.70 FORTE GREEN |
| ISOAFS-ALU.F FORTE GREEN | SONOAFS-ALU.F FORTE GREEN |
| ISOAFS-ALU HYGIENE GREEN | SONOAFS-ALU HYGIENE GREEN |
| ISOAFS-ALU.F HYGIENE GREEN | SONOAFS-ALU.F HYGIENE GREEN |
| ISOAFS-ALU.70 ECOSOFT | SONOAFS-ALU.70 ECOSOFT |
| ISOAFS-ALU.F ECOSOFT | SONOAFS-ALU.F ECOSOFT |
| ISOAFS-ALU.70 FORTE ECOSOFT | SONOAFS-ALU.70 FORTE ECOSOFT |
| ISOAFS-ALU.F FORTE ECOSOFT | SONOAFS-ALU.F FORTE ECOSOFT |
| ISOAFS-ALU HYGIENE ECOSOFT | SONOAFS-ALU HYGIENE ECOSOFT |
| ISOAFS-ALU.F HYGIENE ECOSOFT | SONOAFS-ALU.F HYGIENE ECOSOFT |

|  |  |
| --- | --- |
| **KAPSAM**  Bu şartları sağlayan ürünlerin listesi | |
| **ISI İZOLELİ FHK** | **AKUSTİK VE ISI İZOLELİ** |
| ISOAFS-ALU.F PLUS GREEN | SONOAFS-ALU.70B GREEN |
| ISOAFS-ALU.F PLUS ECOSOFT | SONOAFS-ALU.FB GREEN |
|  | SONOAFS-ALU.70B ECOSOFT |
|  | SONOAFS-ALU.FB ECOSOFT |
|  | SONOAFS-ALU.F PLUS GREEN |